|  |
| --- |
| مركبات الدفع الرباعي – نوع الخدمة أ – كل 10,000 كم |
| 1. تغيير زيت المحرك وعنصر فلتر الزيت
 |
| 1. تنظيف غطاء فلتر الزيت ومتنفس علبة المرفق
 |
| 1. تنظيف عنصر تنقية الهواء وتجديد زيت تنقية الهواء
 |
| 1. تنظيف وعاء رواسب الوقود
 |
| 1. تنظيف نقاط قاطع التلامس وإعادة ضبطها (محرّك يعمل بالبنزين)
 |
| 1. تنظيف شمعات الإشعال وإعادة ضبطها (محرّك يعمل بالبنزين)
 |
| 1. تزييت جميع نقاط التشحيم
 |
| 1. تفقّد مستويات الزيت في: a. ناقل الحركة، وتروس تخفيض السرعة والتروس التفاضلية ب. فواصل متراوحة التوجيه ج. علبة التوجيه د. مضخة حقن الوقود
 |
| 1. تفقّد مستويات السوائل في: أ. المكابح وأسطوانات القابض الرئيسية ب. الزجاجة (الزجاجات) الغاسلة للزجاج الأمامي
 |
| 1. التزييت باستخدام المزيتة أو الشحم: a. وصلات صمام الاختناق والمسارع ب. أقفال الباب والمفصلات ج. مثبتاتوأقفال غطاء المحرك وصندوق السيارة
 |
| 1. تفقّد وتصحيح ما يلي إذا لزم الأمر: أ. نظافة أطراف البطارية ب. مشابك البطارية للتحقق من إحكام تثبيتها ج. ربط حزام المروحة (تجنب الربط المفرط) د. سرعة تباطؤ المحرك هـ. تسرّب المياه والزيت و. مسافات الأمان للقابض ودواسة المكابح ز. الهيكل والبراغي الزنبركية على شكل حرف U ح. ضغط الإطار والتلف ط صواميل العجل للتحقق من إحكام ربطها ي. مسامير عمود التدوير ك. ترصيص العجل واتزانه
 |
| ملاحظات:تجنب الإفراط في مستويات تعبئة الزيتتخلص من قطرات الزيت والانسكابات بعد التعبئة والتزييتامسح الشحم الفائض وآثار الأصابع من أعمال الطلاء ومن الداخل |

|  |
| --- |
| مركبات الدفع الرباعي – نوع الخدمة ب – كل 20,000 كم |
| النوع «أ» بالإضافة إلى: |
| 1. استبدال فلاتر الوقود
 |
| 1. استبدال عنصر ترشيح الهواء (بدلاً من تنظيفه)
 |
| 1. استبدال نقاط قاطع التلامس (بدلاً من تنظيفها وإعادة ضبطها)
 |
| 1. تزييت الموزع
 |
| 1. استبدال شمعات الإشعال (بدلاً من تنظيفها وإعادة ضبطها)
 |
| 1. تفقّد مستويات السوائل في:
	1. البطارية
	2. المشع
	3. تفقّد وتصحيح ما يلي إذا لزم الأمر
	4. جُلب التعليق
	5. تعديل محمل العجل
	6. تركيب المحرك وناقل الحركة
	7. المكابح، والقابض وأنابيب الوقود
	8. تركيبات العادم للتحقق من إحكام ربطها
	9. إعادة ضبط مسافات الأمان الخاصة بالصمام
 |
| 1. التحقق من بطانات المكابح والأسطوانات، وتنظيفها والإبلاغ عن وجود تلف إذا وُجد
 |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| مركبات الدفع الرباعي – نوع الخدمة ج – كل 40,000 كم |
| النوع «ب» بالإضافة إلى: |
| 1. تنظيف خزان الوقود |
| 2. استبدال مكثف الموزع |
| 3. تصريف الزيت وتجديده في تروس تخفيض السرعة |
| 4. تصريف الزيت وتجديده في نواقل الحركة |
| 5. تصريف الزيت وتجديده في التروس التفاضلية |
| 6. تنظيف محامل العجل الأمامي وإعادة تعبئته |
| 7. تدوير الإطارات والأنابيب |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| مركبات الدفع الرباعي – نوع الخدمة د – كل 60,000 كم |
| النوع «ب» بالإضافة إلى: |
| 1. تصريف ودفق مبرّد المحرك وتجديده
 |
| 1. تجديد سائل نظام التوجيه الكهربي
 |
| 1. تصريف سائل المكابح وتجديده
 |
| 1. تصريف سائل القابض وتجديده
 |
| 1. التحقق من حالة الإطارات والأنانبيب، والإبلاغ عن وجود تلف إذا وُجد
 |
| 1. التحقق من حالة امتصاص الصدمات، والإبلاغ عن وجود تلف إذا وُجد
 |
| 1. التحقق من حالة محامل العجل، والإبلاغ عن وجود تلف إذا وُجد
 |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| مركبات الدفع الرباعي – نوع الخدمة هـ – كل 100,000 كم |
| النوع «ب» بالإضافة إلى: |
| 1. تغيير فوهة محقن الوقود
 |
| 1. تنظيف متنفس المحور
 |
| 1. استبدال سير توقيت الكامات
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |