| اسم المبنى: | رقم المرجع | النسخة-00A |
| --- | --- | --- |
| الرقم | قائمة تدقيق أعمال الصيانة - المصاعد الكهربائية | تم التحقق منها وثبت أنها تعمل بصورة مرضية |
| لا ينطبق | نعم | لا |
|  | **المصاعد** |  |
| 1 | **نقاط عامة** | تحقق من نظافة جميع المكونات وخلوها من التلوث/التآكل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | مناطق الحفر | التحقق من الزيت/الشحم الزائد على الوجهات أو القاعدةتأكد من أن منطقة الحفر نظيفة من الأوساخ والحطام والزيت وأن المصارف نظيفةالحالة التشغيلية لإضاءة الحفرة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | الحواجز | التحقق من الحالة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تفقّد مستوى الزيت | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشغيل مفتاح التقارب/التبديل أو القاطع الحدي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أمان التركيبات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | المكابح | تحقق من تشغيل نظام المكابح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تأكد من التشغيل بشكل صحيح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | موتور القيادة | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من حالة المبدل أو البقايا الزائدة للفرشاة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | ناقل الحركة | تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | الحزمة | تحقق من حالة محاذاة الحزم والحبال. قد يشير التآكل غير المتساوي إلى شد الحبل بشكل غير صحيح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | منظم/بكرة السرعة الزائدة | التشغيل وحرية الانتقال | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشغيل مفتاح وآلية التبديل والتحديد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| عمليات التحقق من بكرة السرعة الزائدة/الجهد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | أداة التحكم | تحقق من أمان مراوح تبريد الخزانة وخلوها من العوائق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | بكرة المُحول | افحص الشقوق للتحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تأكد أن الواقيات في أماكنها | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | الثقالة/قضبان التوجيه/الأحذية | التأكد من تشحيم قضبان التوجيه | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشغيلها بمسافات الأمان | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من قضبان التوجيه/البكرات والأحذية من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أمان جميع التركيبات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | الهندسة الكهربائية | تحقق من الأسلاك الكهربائية وأن التوصيلات محكمة ومرتبطة  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| قم بإجراء مسح حراري للتحقق من سخونة الأطراف/الكابلات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | عربة المصعد | تحقق من عمل الإضاءة الطارئة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من وظيفة الاتصال التلقائي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أن جميع الألواح محكمة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من قفل لوحة الصيانة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | أجهزة الحماية من السرعة الزائدة لمعدات السلامة | التحقق من أن جميع الأجزاء تعمل بحرية ولا يوجد ما يعيق عملها | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| التحقق من تطبيق إجراءات التشحيم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| التحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من عمل مفتاح وآلية التبديل والتحديد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | حبال التعليق | تحقق من وجود علامات تلف أو اهتراء في المحاور | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من الاستطالة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من الضغط | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التشحيم (إذا كان ذلك ينطبق على التركيبات) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | تثبيت حبل التعليق والمراسي | تحقق من وجود علامات تآكل أو تلف | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | فتحات الجرار | تحقق من عمل أقفال الجرار | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من عمل الباب (الاهتزاز، الالتصاق، المحاذاة)  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أن قضبان الباب خالية من الحطام والوبر والمخلفات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من فجوات الأبواب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أجهزة فتح القفل في حالات الطوارئ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشحيم العناصر المتحركة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| قم بإزالة تراكم الشحوم والأوساخ والوبر على البكرات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | باب العربة  | تحقق من وصلات الإغلاق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من عمل الباب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من قضبان الباب خالية من المخلفات الحطامية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من فجوات الأبواب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشحيم العناصر المتحركة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من جهاز حماية باب الركاب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | تجريف الأرضية | تحقق من أن مستويات العربة ضمن الحدود المقررة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | مفتاح حد المستوى | عمليات التحقق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | جهاز تحديد وقت المحرك | عمليات التحقق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 22 | أجهزة السلامة | عمليات التحقق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التصنيف الصحيح لحماية قاطع التيار | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23 | مشرات ومستدعيات الجرار | تحقق من تشغيل إضاءة الجرار | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشغيل الإشارة الصوتية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من تشغيل الأزرار وإضاءتها | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24 | إضاءة العمود | الحالة التشغيلية لإضاءة العمود | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع |  | القرار |
|  |  |  |  |