| اسم المبنى: | | رقم المرجع | | | | النسخة-00A | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | قائمة تدقيق أعمال الصيانة - المصاعد الكهربائية | | | | | | تم التحقق منها وثبت أنها تعمل بصورة مرضية | | |
| لا ينطبق | نعم | لا |
|  | **المصاعد** | |  | | | | | | |
| 1 | **نقاط عامة** | | تحقق من نظافة جميع المكونات وخلوها من التلوث/التآكل | | | |  |  |  |
| 2 | مناطق الحفر | | التحقق من الزيت/الشحم الزائد على الوجهات أو القاعدة  تأكد من أن منطقة الحفر نظيفة من الأوساخ والحطام والزيت وأن المصارف نظيفة  الحالة التشغيلية لإضاءة الحفرة | | | |  |  |  |
| 3 | الحواجز | | التحقق من الحالة | | | |  |  |  |
| تفقّد مستوى الزيت | | | |  |  |  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | | | |  |  |  |
| تحقق من تشغيل مفتاح التقارب/التبديل أو القاطع الحدي | | | |  |  |  |
| تحقق من أمان التركيبات | | | |  |  |  |
| 4 | المكابح | | تحقق من تشغيل نظام المكابح | | | |  |  |  |
| تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | | | |  |  |  |
| تأكد من التشغيل بشكل صحيح | | | |  |  |  |
| 5 | موتور القيادة | | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | | | |  |  |  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | | | |  |  |  |
| تحقق من حالة المبدل أو البقايا الزائدة للفرشاة | | | |  |  |  |
| 6 | ناقل الحركة | | تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | | | |  |  |  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | | | |  |  |  |
| 7 | الحزمة | | تحقق من حالة محاذاة الحزم والحبال. قد يشير التآكل غير المتساوي إلى شد الحبل بشكل غير صحيح | | | |  |  |  |
| 8 | منظم/بكرة السرعة الزائدة | | التشغيل وحرية الانتقال | | | |  |  |  |
| تحقق من تشغيل مفتاح وآلية التبديل والتحديد | | | |  |  |  |
| عمليات التحقق من بكرة السرعة الزائدة/الجهد | | | |  |  |  |
| 9 | أداة التحكم | | تحقق من أمان مراوح تبريد الخزانة وخلوها من العوائق | | | |  |  |  |
| 10 | بكرة المُحول | | افحص الشقوق للتحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | | | |  |  |  |
| تأكد أن الواقيات في أماكنها | | | |  |  |  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | | | |  |  |  |
| 11 | الثقالة/قضبان التوجيه/الأحذية | | التأكد من تشحيم قضبان التوجيه | | | |  |  |  |
| تحقق من تشغيلها بمسافات الأمان | | | |  |  |  |
| تحقق من قضبان التوجيه/البكرات والأحذية من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| تحقق من أمان جميع التركيبات | | | |  |  |  |
| 12 | الهندسة الكهربائية | | تحقق من الأسلاك الكهربائية وأن التوصيلات محكمة ومرتبطة | | | |  |  |  |
| قم بإجراء مسح حراري للتحقق من سخونة الأطراف/الكابلات | | | |  |  |  |
| 13 | عربة المصعد | | تحقق من عمل الإضاءة الطارئة | | | |  |  |  |
| تحقق من وظيفة الاتصال التلقائي | | | |  |  |  |
| تحقق من أن جميع الألواح محكمة | | | |  |  |  |
| تحقق من قفل لوحة الصيانة | | | |  |  |  |
| 14 | أجهزة الحماية من السرعة الزائدة لمعدات السلامة | | التحقق من أن جميع الأجزاء تعمل بحرية ولا يوجد ما يعيق عملها | | | |  |  |  |
| التحقق من تطبيق إجراءات التشحيم | | | |  |  |  |
| التحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات | | | |  |  |  |
| تحقق من عمل مفتاح وآلية التبديل والتحديد | | | |  |  |  |
| 15 | حبال التعليق | | تحقق من وجود علامات تلف أو اهتراء في المحاور | | | |  |  |  |
| تحقق من الاستطالة | | | |  |  |  |
| تحقق من الضغط | | | |  |  |  |
| تحقق من التشحيم (إذا كان ذلك ينطبق على التركيبات) | | | |  |  |  |
| 16 | تثبيت حبل التعليق والمراسي | | تحقق من وجود علامات تآكل أو تلف | | | |  |  |  |
| تحقق من أمان وسلامة جميع التركيبات | | | |  |  |  |
| 17 | فتحات الجرار | | تحقق من عمل أقفال الجرار | | | |  |  |  |
| تحقق من عمل الباب (الاهتزاز، الالتصاق، المحاذاة) | | | |  |  |  |
| تحقق من أن قضبان الباب خالية من الحطام والوبر والمخلفات | | | |  |  |  |
| تحقق من فجوات الأبواب | | | |  |  |  |
| تحقق من أجهزة فتح القفل في حالات الطوارئ | | | |  |  |  |
| تحقق من تشحيم العناصر المتحركة | | | |  |  |  |
| قم بإزالة تراكم الشحوم والأوساخ والوبر على البكرات | | | |  |  |  |
| 18 | باب العربة | | تحقق من وصلات الإغلاق | | | |  |  |  |
| تحقق من عمل الباب | | | |  |  |  |
| تحقق من قضبان الباب خالية من المخلفات الحطامية | | | |  |  |  |
| تحقق من فجوات الأبواب | | | |  |  |  |
| تحقق من تشحيم العناصر المتحركة | | | |  |  |  |
| تحقق من جهاز حماية باب الركاب | | | |  |  |  |
| 19 | تجريف الأرضية | | تحقق من أن مستويات العربة ضمن الحدود المقررة | | | |  |  |  |
| 20 | مفتاح حد المستوى | | عمليات التحقق | | | |  |  |  |
| 21 | جهاز تحديد وقت المحرك | | عمليات التحقق | | | |  |  |  |
| 22 | أجهزة السلامة | | عمليات التحقق | | | |  |  |  |
| تحقق من التصنيف الصحيح لحماية قاطع التيار | | | |  |  |  |
| 23 | مشرات ومستدعيات الجرار | | تحقق من تشغيل إضاءة الجرار | | | |  |  |  |
| تحقق من تشغيل الإشارة الصوتية | | | |  |  |  |
| تحقق من تشغيل الأزرار وإضاءتها | | | |  |  |  |
| 24 | إضاءة العمود | | الحالة التشغيلية لإضاءة العمود | | | |  |  |  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع | | |  | القرار | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | |