| الوثيقة | بند المعاينة/المهمة | جيدة | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| لا ينطبق | نعم | لا يوجد |
| **1.0** | **يوميًا/أسبوعيًا/شهريًا** |  |  |  |
|  | تسجيل مستوى المخزون |  |  |  |
|  | تحديد التدفق الداخل للمخزون |  |  |  |
|  | التحقق من التدفق الخارج من المخزون وتسجيله |  |  |  |
|  | الفحص البصري لقمة السد |  |  |  |
|  | الفحص البصري لجانبي المنبع والمصب |  |  |  |
|  | الفحص البصري لقنوات تصريف الفائض |  |  |  |
|  | الفحص البصري لجميع غرف التصريف |  |  |  |
|  | الفحص البصري لأجهزة الأمن |  |  |  |
|  | الفحص البصري لأجهزة السلامة |  |  |  |
|  | التحقق من قراءات مقياس الضغط وتسجيلها |  |  |  |
|  | التحقق من قراءات مقياس التشققات وتسجيلها |  |  |  |
|  | التحقق من قراءات مقياس الميول وتسجيلها |  |  |  |
|  | التحقق من قراءات القنطرة مثلثية الشكل وتسجيلها |  |  |  |
|  | التحقق من قراءات البندول وتسجيلها |  |  |  |
|  | التحقق من وجود حطام في قناة تصريف الفائض |  |  |  |
|  | التحقق من الأنظمة الهيدروليكية |  |  |  |
|  | التحقق من جميع المعدات |  |  |  |
| **2.0** | **سنوي** |  |  |  |
|  | إجراء المعاينة السنوية التفصيلية لجميع عناصر المشروع باستخدام القائمة المرجعية |  |  |  |
|  | اختبار جميع البوابات والصمامات من خلال دورة كاملة |  |  |  |
|  | معاينة قناة تصريف الفائض |  |  |  |
|  | اختبار وتشغيل جميع معدات التشغيل الاحتياطية |  |  |  |
|  | فحص علامات المسح على قمة السد |  |  |  |
|  | التحقق من حماية جميع الأعمال المعدنية المكشوفة من التآكل |  |  |  |
|  | مراجعة خطة العمل في حالة الطوارئ وتحديثها |  |  |  |
| **3.0** | **موسميًا** |  |  |  |
|  | عند امتلاء الخزان، يزيد معدل تكرار مهام المعاينة الشهرية إلى مرة أسبوعيًا. |  |  |  |
|  | عند امتلاء الخزان، يزيد معدل تكرار مهام المعاينة الشهرية إلى مرة كل أسبوعين. |  |  |  |
| **4.0** | **أي بنود معاينة خاصة** |  |  |  |
|  |  | | | |