## قائمة مراجعة تعليم الموظفين الجدد وتطويرهم (الأسبوع 4)

اسم الموظف: التاريخ:

رقم الموظف/بطاقة التعريف: المشرف:

*يجب إكمال هذا النموذج من قبل المشرف المباشر مع الموظف خلال الأسبوع الرابع من مباشرة العمل للموظف، وعند الانتهاء من الجلسة ، قم بالتوقيع بالأحرف الأولي في المكان المخصص لذلك، وقم بإعادته إلى قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة عند الانتهاء.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 | **متطلبات السقالة**وضح إجراءات نصب السقالات ونظام تعليم السقالات، بما في ذلك:* العمل على السقالات المعيبة أو غير المكتملة
* تعديل الأنظمة من قبل الموظفين المعتمدين
 | 🞏 | **حماية الأعين**استعرض المتطلبات المتعلقة بحماية الأعين.* أكد على أن نظارات السلامة من الدرجة الصناعية (ANSI Z-87 أو ما يعادلها) مطلوبة دائمًا ، حتى أثناء إجراء عمليات اللحام.
* وضح أن بعض المهام تتطلب حماية إضافية للعين، وأثناء استخدام جلاخة جانبية ، يكون استخدام واقي الوجه ونظارات السلامة إلزاميًا.
 |
| 🞏 | **متطلبات الحواجز**استعرض الحواجز وإجراءات شريط الحاجز، ووضح معنى:* الأصفر والأسود - تحذير
* الأحمر والأسود - خطر
* الأحمر "خطر" - عدم الدخول إلى المناطق المعلمة علي هذا النحو
 |
| 🞏 | **أساسيات الوقاية من إصابات الظهر**وضح العناصر الأساسية لبرنامج المقاول للوقاية من إصابات الظهر ، بما في ذلك:* استخدام تقنيات الرفع المناسبة عند رفع المواد باليد.
* أهمية الحصول على مساعدة إضافية لرفع الأحمال الثقيلة أو الشاقة.
* تركيز المقاول المستمر والمتكرر على الوقاية من إصابات الظهر (على سبيل المثال ، من خلال مناقشات استخدام صندوق العدة، واجتماعات السلامة ، والنشرات الإخبارية ، إلخ.)
* استخدام تمارين الإطالة الصباحية.
 |
| 🞏 | **تصاريح الأعمال الخطرة**حدد متي وأين تكون تصاريح الدخول والعمل مطلوبة، ووضح:* تعريف "الحيز المحصور".
* الظروف المحددة كـ "عمل ساخن".
* أسباب تصاريح الحفر / حفر الخنادق
 |
| 🞏 | **استخدام الحماية من السقوط**وضح كيفية فحص أحزمة الأمان وقيطان التعليق قبل الاستخدام ، وكيف يجب أن تكون قيطان التعليق مربوطة بشيء متين موجود في الأعلى ، والاستخدام الصحيح للحلقة علي شكل حرف D. |
| 🞏 | **أخري:**  |
| 🞏 | **استخدام السلالم والسقالات**استعرض الاستخدام العام للسلالم.* وضح أن السلالم مميزة بألوان لتظهر متي تم فحصها.
* يتم فقط استخدام السلالم المفحوصة في الوقت الحالي.
* أكد على أنه يجب تأمين جميع السلالم دائمًا عند استخدامها، ويمكن تأمينها بواسطة ربطها بحبل أمان ، أو بواسطة شخص ما يمسك بها أثناء استخدامها ، أو قد يتم تأمينها بأرجل علي شكل حرف T آمنة إذا كانت مجهزة علي هذا النحو.
* لا يمكن لأحد العمل على أي مستوى فوق الخطوة الثانية من قمة سلم.
* ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام السلالم النقالة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣطوى ﮐﺳﻟم ﻣﺳﺗﻘﯾم.
* يحظر بشدة استخدام الطاولات والكراسي والكتل الاسمنتية وبكرات الأسلاك ، وما إلى ذلك ، كسلالم.
 |  |
|  |
|  |
| فيما يلي ملخص للمعلومات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع الموظف: |
|  |

**مراجعة المشرف**

 راجعه: التاريخ:

 الأحرف الأولى من اسم الموظف: الأحرف الأولى من اسم مسئول قسم السلامة: \_\_\_\_\_\_