## قائمة مراجعة تعليم الموظفين الجدد وتطويرهم (الأسبوع 4)

اسم الموظف: التاريخ:

رقم الموظف/بطاقة التعريف: المشرف:

*يجب إكمال هذا النموذج من قبل المشرف المباشر مع الموظف خلال الأسبوع الرابع من مباشرة العمل للموظف، وعند الانتهاء من الجلسة ، قم بالتوقيع بالأحرف الأولي في المكان المخصص لذلك، وقم بإعادته إلى قسم الصحة والسلامة والأمن والبيئة عند الانتهاء.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 🞏 | **متطلبات السقالة**  وضح إجراءات نصب السقالات ونظام تعليم السقالات، بما في ذلك:   * العمل على السقالات المعيبة أو غير المكتملة * تعديل الأنظمة من قبل الموظفين المعتمدين | 🞏 | **حماية الأعين**  استعرض المتطلبات المتعلقة بحماية الأعين.   * أكد على أن نظارات السلامة من الدرجة الصناعية (ANSI Z-87 أو ما يعادلها) مطلوبة دائمًا ، حتى أثناء إجراء عمليات اللحام. * وضح أن بعض المهام تتطلب حماية إضافية للعين، وأثناء استخدام جلاخة جانبية ، يكون استخدام واقي الوجه ونظارات السلامة إلزاميًا. |
| 🞏 | **متطلبات الحواجز**  استعرض الحواجز وإجراءات شريط الحاجز، ووضح معنى:   * الأصفر والأسود - تحذير * الأحمر والأسود - خطر * الأحمر "خطر" - عدم الدخول إلى المناطق المعلمة علي هذا النحو |
| 🞏 | **أساسيات الوقاية من إصابات الظهر**  وضح العناصر الأساسية لبرنامج المقاول للوقاية من إصابات الظهر ، بما في ذلك:   * استخدام تقنيات الرفع المناسبة عند رفع المواد باليد. * أهمية الحصول على مساعدة إضافية لرفع الأحمال الثقيلة أو الشاقة. * تركيز المقاول المستمر والمتكرر على الوقاية من إصابات الظهر (على سبيل المثال ، من خلال مناقشات استخدام صندوق العدة، واجتماعات السلامة ، والنشرات الإخبارية ، إلخ.) * استخدام تمارين الإطالة الصباحية. |
| 🞏 | **تصاريح الأعمال الخطرة**  حدد متي وأين تكون تصاريح الدخول والعمل مطلوبة، ووضح:   * تعريف "الحيز المحصور". * الظروف المحددة كـ "عمل ساخن". * أسباب تصاريح الحفر / حفر الخنادق |
| 🞏 | **استخدام الحماية من السقوط**  وضح كيفية فحص أحزمة الأمان وقيطان التعليق قبل الاستخدام ، وكيف يجب أن تكون قيطان التعليق مربوطة بشيء متين موجود في الأعلى ، والاستخدام الصحيح للحلقة علي شكل حرف D. |
| 🞏 | **أخري:** |
| 🞏 | **استخدام السلالم والسقالات**  استعرض الاستخدام العام للسلالم.   * وضح أن السلالم مميزة بألوان لتظهر متي تم فحصها. * يتم فقط استخدام السلالم المفحوصة في الوقت الحالي. * أكد على أنه يجب تأمين جميع السلالم دائمًا عند استخدامها، ويمكن تأمينها بواسطة ربطها بحبل أمان ، أو بواسطة شخص ما يمسك بها أثناء استخدامها ، أو قد يتم تأمينها بأرجل علي شكل حرف T آمنة إذا كانت مجهزة علي هذا النحو. * لا يمكن لأحد العمل على أي مستوى فوق الخطوة الثانية من قمة سلم. * ﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧدام السلالم النقالة ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣطوى ﮐﺳﻟم ﻣﺳﺗﻘﯾم. * يحظر بشدة استخدام الطاولات والكراسي والكتل الاسمنتية وبكرات الأسلاك ، وما إلى ذلك ، كسلالم. |  |
|  |
|  |
| فيما يلي ملخص للمعلومات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع الموظف: | |
|  | |

**مراجعة المشرف**

راجعه: التاريخ:

الأحرف الأولى من اسم الموظف: الأحرف الأولى من اسم مسئول قسم السلامة: \_\_\_\_\_\_