|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شعار الجهة العامة | **اسم الجهة العامة:****إدارة الطرق** | إجراءات إدارة الجهة العامة:**xxxxxx** |
| رقم العقد/ الإيجار: | رقم تصريح العبور:  |
|  | **xxxxxx** |
| 1. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية التأكيد على أنه يمتثل في جميع الأوقات لكافة الأحكام الخاصة بدليل إرشادات الجهة العامة و/ أو معايير وزارة النقل.
2. تشكل "خطة إدارة حركة المرور" الخاصة بمقاول الأعمال الإنشائية، على النحو المعتمد من إدارة الطرق، شرطًا للحصول على هذا التصريح ويجب الالتزام بها في جميع الأوقات.
3. يجب أن يكون لدى مقاول الأعمال الإنشائية موقع عمل تم معاينته واعتماده من إدارة الطرق قبل البدء في العمل.
4. فيما يتعلق بتصاريح العبور التي تتضمن إغلاق الطريق و/ أو تحويل حركة المرور، يجب على مدير القسم الإداري تقديم معلومات مسبقة للجمهور حول عمليات الإغلاق هذه. في مثل هذه الحالات، يجب اتباع الإرشادات التالية:
* لإغلاق طريق مصنف وظيفيُا بأنه طريق تجميع أو أكثر من ذلك، يجب تقديم إشعار مسبق قبل سبعة أيام من تاريخ الإغلاق. إرسال إشعار لموظفي الجهة العامة عبر البريد الإلكتروني وكذلك لعامة الناس عبر قنوات الكيبل التلفزيونية الخاصة بالجهة العامة. بالإضافة إلى ذلك، قد تطلب إدارة الطرق وفقًا لتقديرها تقديم إشعارًا عامًا عبر لوحات العرض في المراكز التجارية وعبر الصحف المحلية.
* لإغلاق الطرق المحلية والسكنية، يجب تقديم إشعار مسبق قبل ثلاثة أيام من تاريخ الإغلاق عبر لوحات العرض في المراكز التجارية ومن خلال توزيع النشرات على السكان المتأثرين من الإغلاق.
1. يتحمل مقاول الأعمال الإنشائية المسؤولية الكاملة عن المنطقة التي يعمل فيها على أن يتضمن ذلك ما يلي:
* كافة أعمال الصيانة الدورية ومراقبة المنطقة.
* استبدال أية عناصر تعرضت للتلف بواسطته أو بواسطة أي مقاول أعمال إنشائية آخر.
* إصلاح المنطقة
* تلبية كافة المتطلبات المنصوص عليها في تصريح العبور.
1. على مقاول الأعمال الإنشائية إعادة المنطقة إلى حالتها الأصلية كما استلمها من إدارة الطرق. في حالة السماح بتنفيذ أعمال الحفر المكشوف في الطريق، فإن إصلاح الطريق سيشمل الكشط / إعادة الرصف وحدود طبقة الرصف السطحية الحالية، على بعد 50 مترًا أعلى/ أسفل خطوط حواف الحفر بالطريق. سيتم تمديد الطول البالغ 50 مترًا إلى أقرب تقاطع إذا كان موجودًا على بعد 100 متر من خط حافة حفر الطريق. فيما يتعلق بحفر الطرق الموازية، سيتم توسيع نطاق الكشط / إعادة الرصف وحدود طبقة الرصف الحالية إلى عرض الرصف الكامل للطرق غير المقسمة وحتى الحافة المتوسطة للطرق المقسمة.
2. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية توفير رقم هاتف للطوارىء يعمل على مدار 24 ساعة، سيؤدي عدم تشغيل هذا الرقم بشكل صحيح إلى إلغاء التصريح وإيقاف العمل.
3. مقاول الأعمال الإنشائية مسؤول عن طلب إجراء معاينة تفصيلية للأعمال المنجزة بواسطة إدارة الطرق خلال فترة إشرافه على العقد.
4. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية التواجد أثناء معاينة الأعمال المنجزة ويجب أن يكون بحوزته تصريح العبور الأصلي، الذي سيتم تسليمه لممثل إدارة الطرق. إذا تم قبول الأعمال المنجزة، سيتم التوقيع على الترخيص وإعادته إلى مقاول الاعمال الإنشائية بالطرق الرسمية.

يجب أن يتم تصنيع كافة إشارات مراقبة المرور والطرق الجانبية وفقًا للمواصفات المذكورة بدليل إرشادات الجهة العامة في قسم إرشادات المرور 02891. |

|  |
| --- |
| الشروط الخاصة |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| أصدر لصالح إدارة الطرق:  | إقرار الاستلام من مقدم الطلب: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | رئيس القسم الفني |  | التاريخ |  | التوقيع/ ختم الشركة |  | التاريخ |  |

مكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة: }رقم هاتف الخط الساخن الخاص بمكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة{