|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شعار الجهة العامة | اسم الجهة العامة: | | إجراءات إدارة الجهة العامة:  **xxxxxx** |
| رقم العقد/ الإيجار: | | | رقم تصريح العبور: |
|  | | | **xxxxxx** |
| 1. يجب على مقدم الطلب مراجعة الشروط العامة الخاصة بالجهة العامة فيما يتعلق بمسؤوليته عن حماية ممتلكات الجهة العامة ومسؤوليته عن حدوث أي ضرر فعلي أو محتمل ناتج عن إهماله في أداء الأعمال التي يشملها تصريح العبور هذا. 2. يجب على مقدم الطلب إجراء مسح لتحديد العلامات التحذيرية، والغرف، والإنشاءات، والعلب السطحية الظاهرة والصمامات الموجودة والتي قد تتأثر بأي عمل مسموح به بموجب هذا التصريح. تجنب إلحاق الضرر بالعلامات التحذيرية المنزوعة وأعد تركيبها كما كانت. يجب إعادة المنطقة إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من العمل. 3. يجب أن يتم الحفر/ الدمك اليدوي فوق أي مرفق أو بجانبه. يجب توفير الحماية المناسبة ضد الأضرار الميكانيكية وكذلك الإغلاق المحكم لكافة الأنابيب المكشوفة. إذا كان هناك حاجة لقطع الخدمة، يجب تقديم طلب انقطاع خدمة مجدول إلى المجموعة المسؤولة عن المرافق للمراجعة/ الاعتماد. 4. يجب إبلاغ الجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة عن أية أعمال متعلقة بنضح المياه قبل البدء في تنفيذ هذا العمل. 5. في حالة القيام بأية أعمال حفر في أو بالقرب من أنظمة مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصحي المعالجة، يجب على المقاول إبلاغ المهندس الميداني بالجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة في الحال لإجراء معاينة قبل الردم ويجب الحصول على تصريح لاستئناف العمل. 6. غير مسموح بمرور أية سيارات نقل أو معدات إنشاء ذات أحمال ثقيلة فوق خطوط الأنابيب. غير مسموح بمنح أية تصاريح لعبور فوق خطوط الأنابيب. وإذا كان لابد من العبور فيجب تقديم خطة تامين مناسبة للحصول على التصريح. 7. غير مسموح بعمل غمر للأراضي المحيطة بخطوط الأنابيب 8. عند كشف الأنابيب، يجب أن تكون مدعومة أفقيُا بشكل كافي لمنع خط الأنابيب من الترسيب، والإلتواء، والتسريب المتواصل في وقتٍ لاحق. يجب تغليف أو تغطية الأنابيب البلاستيكية عند الكشف. 9. رقم تصريح استئناف العمل: **------ سيتم إرفاقة وفحصه/ الإطلاع عليه بواسطة المهندس الميداني بالجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة لتوقيعه.** 10. يجب على المقاول وضع شريط تحذيري **باللون البرتقالي** على مسافة 300 مم فوق كل مرفق موجود في الخندق أثناء الردم. يجب أن يكون ذلك أحد المعايير القياسية للجهة العامة ويجب طباعته بشكل واضح مع كتابة كلمة **"تحذير"** متبوعة بعبارة يوجد **أنبوب صرف في الأسفل**. 11. ستتم مراجعة أعمال الإصلاح بموقع العمل بواسطة المهندس الميداني بالجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة فيما يتعلق بالعلامات التحذيرية، وحدود الغرف المتضررة، والأسيجة قبل التوقيع على تصريح العبورهذا. 12. قد يؤدي فشل مقاول الأعمال الإنشائية في الإلتزام بهذه الشروط الهامة إلى مطالبة الطرف الثالث بالتعويض عن الأضرار الفعلية أو المحتملة. قد يشمل الإصلاح الحفر والكشف عن أي أنبوب من المحتمل تعرضه للضرر والتأثير على أية إصلاحات ضرورية. | | | |
| أتفق عليه بواسطة: | | أصدر لصالح:  مجموعة ويست واتر | |
| التوقيع والختم: | | التوقيع: | |
| الاسم | | الاسم: | |
| التاريخ: | | التاريخ: | |
| المقاول: | | مكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة: | |
| رقم العقد: | | رقم الهاتف: | |
| رقم الهاتف: | | }رقم هاتف الخط الساخن الخاص بمكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة{ | |