|  |
| --- |
| تعليمات العمل الآمن |
|  |  |
| ا**لإجراءات المقترحة** | **التفاصيل** |
| **وصف المهمة**قدم وصفًا موجزًا ​​للنشاط (المسح، التلميع، إلخ.) | **التلميع** |
| **وصف الموقع**اسم العقد والمبنى ومستوى الطابق |  |
| **المدير/المشرف المسؤول**الشخص المسؤول عن المشروع مسؤولية كاملة |  يوصى بمدرب القسم المؤهل أو مدرب معتمد بترخيص من المعهد البريطاني لعلوم التنظيف (BICSc). |
| الحد الأدنى لمستوى كفاءة العاملالحد الأدنى لمتطلبات تدريب العامل (تاريخ وجهة التدريب) | لا توجد افتراضات بأن المرشح لديه أي خبرة سابقة. يجب على المدرب التحقق قبل القيام بأي شكل من أشكال التدريب |
| أعمال إعداد الموقعهل تحتاج منطقة العمل إلى أي وثائق أمان ذات صلة أو إجراءات خاصة قبل تنفيذ المهمة؟ | يجب حيثما أمكن الحصول على بيانات مراقبة المواد الخطرة على الصحة وشهادات بات (PAT) وأي تعليمات خاصة حين لا يكون المدرب مُلمًا بالمعدات والمواد |
| **المعدات المطلوبة** | آلة الأرضية الدوارة المناسبة، قرص القيادة والوسادة أو الفرشاةممسحة ومنظف شفط مزودة بخرطوم أو وحدة شفط مثبتة في آلة الأرضية الدوارة المناسبة (معدات الحماية الشخصية) لافتات تحذيريةقواطع الدارةأجهزة القياسقطعة قماش |
| **طريقة العمل**إجراء المهمة خطوة بخطوة**نموذج** | 1. اغسل يديك (قم بإزالة المجوهرات والخواتم لتجنب تلف القفازات) وارتدِ القفازات المناسبة
2. ارتدِ معدات الحماية الشخصية
3. خطط منطقة العمل
4. ضع لافتات تحذيرية وتأكد من وضوح جميع اللافتات
5. قم بتهوية المنطقة، إن أمكن
6. اجمع المعدات وتحقق من سلامتها
7. قم بإزالة أي أثاث يمكن تحريكه
8. تحكم في الغبار في المنطقة (مع إجراء مسح مناسب)
9. نظف بالممسحة المبللة عند الضرورة (مسح بمحلول واحد) مع التأكد من جفاف الأرضية قبل التنظيف بالرش
10. ثبت فوطة الأرضية في الجهاز (راجع تعليمات الشركات المصنعة)
11. فك الكابل ووصله بمقبس التيار الكهربائي وقاطع الدائرة الكهربائية إذا كان ذلك مناسبًا
12. اضبط المقبض على ارتفاع مناسب/ مريح وتأكد من استقامة الذراعين
13. تأكد من أن حمل الجهاز وأن الكابل خلفك
14. قم بتلميع المنطقة المجاورة لوزرات أسفل الجدار بـ"الانعطاف" بمحاذاة الورزرات.
15. لمع منطقة الأرضية بتحريك الجهاز في حركات مستمرة صغيرة من جانب إلى جانب ومن الأمام إلى للخلف،
16. عند الانتهاء أو عند اتساخ فوطة الأرضية، قم بإزالة الفوطة وواصل العمل في المنطقة المتبقية
17. انزع القابس من مقبس التيار الكهربائي وأعد لف كابل الكهرباء
18. عندما تجف المنطقة تمامًا، أعد الأثاث إلى موضعه الأصلي
19. بعد استخدام جميع المعدات، يجب فحصها وتنظيفها وتجفيفها وإعادتها إلى منطقة التخزين
20. أغلق التهوية إذا كان ذلك مناسبًا
21. انزع العلامات التحذيرية وامسحها
22. انزع معدات الوقاية الشخصية واغسل اليدين.
 |
| **مراقبة العمليات**هل تم إخطار موظف العميل بالعمل | يجب ألا يدخل المدرب الموقع دون إبلاغ العميليشير العميل إلى المنطقة التي يمكن أن يتم فيها التدريب والتقييم. |
| **التخزين / المواد / المناولة / التنظيف**أي متطلبات خاصة أثناء القيام بالمهمة | يجب أن تكون منطقة العمل نظيفة وخالية من أي مخلفات مرئية يمكن أن يؤثر على التدريب، أو نتيجة المهمة التي يقوم بها المرشح. ويجب غسل الفوطة وتركها تجف في الهواءيجب تنظيف الجهاز من الأعلى إلى الأسفل، بما في ذلك الكابلات وتخزينها بشكل عمودي في الخزانة لا تحاول حمل الجهاز دون مساعدة شخص مدرب آخر |
| السلامة الأساسية / المخاطر / COSHH / التعامل اليدويالتقييمات | PAT على جميع المعدات الكهربائية. لا تستخدمه إذا كان غير مناسب للغرضيجب استخدامه عند الضرورة كجزء من التقييميجب على المدربين أو المرشحين تجنب رفع الأشياء الثقيلة |
| (أدخل الرقم المرجعي المقابل إن وجد) | تحقق من عدم تلف كابلات الكهرباء والقابس، وقم بالإبلاغ ولصقها إذا لزم الأمر وانزعها ولا تستخدم الجهاز . ويجب إفراغ المكنسة بعد انتهاء المهمةتأكد من جفاف اليدين عند توصيل الأجهزة أو فصلهاعند توصيل الجهاز بمقبس كهربائي، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيلوتأكد دائمًا من توصيل الجهاز بمقبس توصيل حر. إن لم يكن ذلك متاحًا، فاسأل المدير المباشر أو الشركة قبل فصل أي معدات أخرىلا تعدل تركيبات الجهاز أو تغيرها لدى توصيله بالتيار الكهربائي. ولا تضع أبدًا الكابل فوق الكتفقبل بدء المهمة، تحقق جيدًا من أن كيس الغبار الداخلي ليس ممتلئًا ولا يحتوي على عناصر محتملة الخطورة، مثل الأدوات الحادة. إذا كان الكيس ممتلئًا، استخدم كيس غبار جديد وتحقق من نظافة المرشحات الداخلية وخلوها من المخلفاتلا تُجر أي إصلاحات للجهاز ما لم تكن مدربًا ومفوضًا من الشركة المُصنعة للقيام بذلك. |
| 3 **ضوابط سلامة الجهات**التدابير المتخذة لحماية الجهات الخارجية | طوق المنطقة إن أمكن.لا يجب ترك الآلة متصلة بالكهرباء إن لم تُراقبيجب استخدام العلامات التحذيرية وفقًا للتعليمات الواردة في مجموعة أدوات التقييم. |
| معدات الحماية الشخصية | يجب إتاحة القفازات لجميع المرشحين.يجب إبلاغ المرشحين بارتداء الأحذية المناسبة قبل إجراء التدريب أو التقييم أو كليهمايجب ارتداء والأوفرولات أو ما يعادلها من الملابس الموضحة في مجموعة التقييم أو التي حددها المدرب. |
| إجراءات الطوارئالإجراءات الإضافية التي قد تكون موجودة بسبب التغيير في إجراءات المهمة | عند الاقتضاء الرجوع إلى جدول بيانات COSHH.يجب أن يكون المدرب على دراية بطرق وإجراءات الطوارئ في المواقع غير المألوفة. يجب إرشاد جميع المرشحين بنفس الإجراء |
| **متطلبات الإسعافات الأولية** | يجب وضع صندوق الإسعافات الأولية في مواقع غير مألوفة. حيثما انطوى العمل على المواد الكيميائية، على المدرب الرجوع إلى جداول بيانات COSHH |
| القضايا البيئيةالتحكم في الانبعاثات الضارة أو إجراءات التخلص من النفايات | لا ينطبق |
| **من إعداد، الوظيفة في الشركة:** |  |
| **اسم المشرفين والتوقيع والتاريخ:** |  |
| **اسم العامل والتوقيع والتاريخ:** |  |
| **منصب جهة الاعتماد:** |  |