| رقم النشاط | وصف النشاط | متطلبات المعاينة/ الاختبار | | الوثائق المرجعية | | طرق التحقق (انظر الدليل) | | | الأدلة المقدمة  الرقم المرجعي للتقرير/ قائمة التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبار أو المعاينة التي أجريت | المرحلة/ التكرار | الكود/ المواصفات/ وما إلى ذلك | معايير القبول | مقاول أعمال التشييد | إدارة أعمال التشييد بالموقع | المشروع |
| **1.0** | مراجعة الوثائق |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | اعتماد الوثائق:   1. رسومات التصميم 2. بيان اسلوب العمل 3. تقديم المواد | قبل البدء | خاص بالمشروع | الوثائق متاحة وأيضًا النسخة النهائية للمراجعة من نظام إدارة الوثائق |  |  |  |  |
| **2.0** | استلام المواد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | المعاينة البصرية بحثا عن الأضرار والعيوب والتحقق من ملصقات التصنيف الصحيحة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | استلام المواد |
| **3.0** | التخزين |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | بيان أسلوب التخزين وتوصيات الشركة المصنعة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **4.0** | نموذج مطابق للحجم الطبيعي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | نموذج مطابق للأصل للزوايا النموذجية/ لوح جدران الواجهة للتحقق من التفاصيل الجمالية. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **5.0** | تدعيم الهيكل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | الطبقة التحتية نظيفة وليس لها حواف حادة أو مواد يمكنها التسبب في إتلاف السطح/ العزل النهائي. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.2 |  | التحقق من ألأبعاد والمعاينة البصرية لهيكل الدعم الثانوي وفقُا للمستوى وتوافق الفتحات وقدرة التحمل والوصلات. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.3 |  | ثابت بقوة ويشكل كتلة صلبة |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.0** | تركيب ألواح الجبس |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | جميع الأسطح/ والألواح مستوية وخالية من التموجات والتشوهات وهي ملتصقة بشكل متوازي مع الجدران. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.2 |  | التحقق من المثبتات والفواصل والحواف المغلفة والمبطنة وفقًا لذلك. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.3 |  | التأكد من أن كافة وصلات التمدد والفتحات الميكانيكية والكهربائية والسباكة فوق السقف محكمة الغلق أو مغطاه بمواد مقاومة للحريق/ كاتمة للصوت. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.4 |  | معالجة ما قبل الدهان | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **7.0** | الطلاء |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | التحقق من نظافة الجدران/ الغرف قبل وضع الطلاء. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
|  |  | التحقق من التغطية ووضع الطلاء وأي أضرار محتملة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **8.0** | القبول النهائي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | اعتماد كافة السجلات وإغلاقها | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |