| نموذج معاينة العبّارات | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرمز التعريفي للهيكل:  المسار وعلامة المسافات:  الشكل/النطاق: | | | | | | تاريخ المعاينة:  نوع الدخول:  مسؤول المعاينة: | | |
| ممرات فرعية | جيدة (1) | مقبولة (2) | سيئة (3) | شديدة (4) | NR | ملاحظات: | التقييم: |  |
| الرصيف |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حاجز الحماية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كتف الطريق |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الحاجز | جيدة (1) | مقبولة (2) | سيئة (3) | شديدة (4) | NR | ملاحظات: | التقييم: |  |
| ثبات المنحدر وتآكل الحاجز |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مواءمة القناة وحمايتها | جيدة (1) | مقبولة (2) | سيئة (3) | شديدة (4) | NR | ملاحظات: | التقييم: |  |
| مواءمة القناة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تآكل السد وآثار التعرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الحماية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| كفاءة المجرى المائي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المعالجة النهائية والهياكل الملحقة | جيدة (1) | مقبولة (2) | سيئة (3) | شديدة (4) | NR | ملاحظات: | التقييم: |  |
| التشققات (الخرسانة) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الشظايا أو انفصال الطبقات الناتج عن تلف السطح (الخرسانة) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التشوّه والتلف (المعدن) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التآكل (المعدن) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| آثار التعرية والثبات |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الهبوط/التدوير |  |  |  |  |  |  |  |  |