|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **قائمة التدقيق اليومية للمعاينة الدورية للمعدات الثقيلة** | | | | |
| **اسم مسؤول الفحص والمعاينة:** | | | **التاريخ:** | |
| **نوع/طراز المُعدّة:** | | | **عدّاد الساعات:** | |
| **وصف البند** | **الحالة** | | | **الملاحظات** |
| فحص مرئي للحوادث/التلفيات/التسريبات/الإهلاك | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مستوى سائل تبريد المحرّك | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مستويات السائل الهيدروليكي | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مستوى زيت المحرك | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مستوى الوقود | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص انسداد مرشّحات الهواء | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص الدفع الأمامي والخلفي للتأكد من سلاسة العمليات | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص التوجيه الأيمن/الأيسر للتأكد من سلاسة العمليات | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص أدوات التحكم في حاوية الجرف الأمامية | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص الحاوية | الدعامة | حاملة حاوية الجرف | الملحقات | Pins | المسامير | نقاط الارتكاز | مكابس التحكم | أذرع الرفع | أسنان كيلة الرافعة لأعمال التشغيل الملائمة | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص ناقل الحركة للتأكد من سلامة العمليات | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مكابح القيادة ومكابح التوقّف | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| معاينة الخراطيم والأنابيب والتوصيلات | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| التحقق من وجود جميع أجهزة السلامة والواقيات وعملها على النحو المطلوب | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| معاينة المسامير واللحام ودبابيس الأمان للتأكد من سلامتها الوظيفية | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| معاينة هيكل الحماية من الانقلاب | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| معاينة حزام الأمان | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص حالة الإطارات وضغط النفخ والتحقق من عدم غياب أغطية صمامات النفخ | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص الإنارة، وأجهزة القياس، والبوق، والإنذارات، ومصابيح التحكم، والمؤشرات، ومقياس سرعة الدوران وعدّاد الساعات لأعمال التشغيل الملائمة | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص نظافة قمرة المُشغّل الداخلية ونظافة الزجاج والمرايا | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص عمل مصابيح ستروب ووجود ملصقات السلامة والعلامات التحذيرية في مكانها | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| هل تحتاج المُعدّة أو الآلة إلى تشحيم؟ | نعم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص مطفئة الحريق | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص وجود أدوات الكشف عن التسريبات | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص وجود دليل العمليات التشغيلية | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| التحقق من وجود السجل | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص وجود لوحة البيانات ووضوحها | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| فحص وجود حقيبة الإسعافات الأولية | تم | لم يتم | لا ينطبق |  |
| **ملاحظات:** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| *ملاحظة: يجب إخطار المشرف/المدير بالأعطال* | | | | |
|  | | | | |
| **توقيع مسؤول الفحص والمعاينة:** | | | | |
|  | | | | |