| اسم المبنى: | رقم المرجع | النسخة-00A |
| --- | --- | --- |
| الرقم | قائمة تدقيق أعمال الصيانة | تم التحقق منها وثبت أنها تعمل بصورة مرضية |
| لا ينطبق | نعم | لا |
|  | **السلالم الكهربائية والممرات المتحركة** |
| 1 | نقاط عامة | تحقق من نظافة جميع المكونات وخلوها من التلوث/التآكل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | أداة التحكم | تحقق من أمان مراوح تبريد الخزانة وخلوها من العوائق | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | ناقل الحركة | تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تفقّد مستوى الزيت | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | موتور القيادة | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | المكابح | تحقق من تشغيل نظام المكابح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تأكد من التشغيل بشكل صحيح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | جهاز الفرامل المساعدة | تحقق من تشغيل نظام المكابح | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | ناقل حركة وسيط | تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | سلسلة القياد الأساسية | تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | سير الألواح/الناقل | تحقق من الضغط | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | الحزام/الناقل الكهربائي | تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من الضغط | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | حزام القيادة | تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من الضغط | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | مسافات الأمان | تحقق من مسافات أمان الحواف وجوانب الناقل | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | ألواح التمشيط | التحقق من التشغيل ومسافات الأمان | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من عناصر التمشيط المعطلة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | الدرابزين | تحقق من التشغيل وعدم وجود ضوضاء/اهتزاز | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | نظام التتبع | تحقق من التلف الزائد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | أجهزة السلامة | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | أجهزة العاكس | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | الإنارة | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | الشاشة | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | العلامات/الرسوم التوضيحية | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | الدرابزين | التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| التحقق الوظيفي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من حالة الألواح/الزجاج غير المكسور | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| تحقق من أمان جميع التركيبات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 22 | حواجز الحماية | تحقق من مكانها وتأمينها لمنع العربات/عربات الأطفال وما إلى ذلك من الدخول (عند تركيبها) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع |  | القرار |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| اسم المعدّ / التوقيع والتاريخ: |  | **المراجع**/ التوقيع والتاريخ: |
|  |  |  |