| اسم المبنى: | | رقم المرجع | | | | النسخة-00A | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | قائمة تدقيق أعمال الصيانة | | | | | | تم التحقق منها وثبت أنها تعمل بصورة مرضية | | |
| لا ينطبق | نعم | لا |
|  | **السلالم الكهربائية والممرات المتحركة** | | | | | | | | |
| 1 | نقاط عامة | | تحقق من نظافة جميع المكونات وخلوها من التلوث/التآكل | | | |  |  |  |
| 2 | أداة التحكم | | تحقق من أمان مراوح تبريد الخزانة وخلوها من العوائق | | | |  |  |  |
| 3 | ناقل الحركة | | تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | | | |  |  |  |
| تفقّد مستوى الزيت | | | |  |  |  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | | | |  |  |  |
| 4 | موتور القيادة | | تحقق من المحامل لوجود علامات تلف (اهتزاز/ضوضاء) | | | |  |  |  |
| ضمان تطبيق إجراءات التشحيم | | | |  |  |  |
| 5 | المكابح | | تحقق من تشغيل نظام المكابح | | | |  |  |  |
| تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | | | |  |  |  |
| تأكد من التشغيل بشكل صحيح | | | |  |  |  |
| 6 | جهاز الفرامل المساعدة | | تحقق من تشغيل نظام المكابح | | | |  |  |  |
| تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| 7 | ناقل حركة وسيط | | تحقق من التلف أو العيب غير المبرر | | | |  |  |  |
| تحقق من الاهتزاز/الضوضاء الزائدة | | | |  |  |  |
| 8 | سلسلة القياد الأساسية | | تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | | | |  |  |  |
| 9 | سير الألواح/الناقل | | تحقق من الضغط | | | |  |  |  |
| تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| ضمان التشحيم في عملية التشغيل | | | |  |  |  |
| 10 | الحزام/الناقل الكهربائي | | تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| تحقق من الضغط | | | |  |  |  |
| 11 | حزام القيادة | | تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| تحقق من الضغط | | | |  |  |  |
| 12 | مسافات الأمان | | تحقق من مسافات أمان الحواف وجوانب الناقل | | | |  |  |  |
| 13 | ألواح التمشيط | | التحقق من التشغيل ومسافات الأمان | | | |  |  |  |
| تحقق من عناصر التمشيط المعطلة | | | |  |  |  |
| 14 | الدرابزين | | تحقق من التشغيل وعدم وجود ضوضاء/اهتزاز | | | |  |  |  |
| 15 | نظام التتبع | | تحقق من التلف الزائد | | | |  |  |  |
| 16 | أجهزة السلامة | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| 17 | أجهزة العاكس | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| 18 | الإنارة | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| 19 | الشاشة | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| 20 | العلامات/الرسوم التوضيحية | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| 21 | الدرابزين | | التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| التحقق الوظيفي | | | |  |  |  |
| تحقق من حالة الألواح/الزجاج غير المكسور | | | |  |  |  |
| تحقق من أمان جميع التركيبات | | | |  |  |  |
| 22 | حواجز الحماية | | تحقق من مكانها وتأمينها لمنع العربات/عربات الأطفال وما إلى ذلك من الدخول (عند تركيبها) | | | |  |  |  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع | | |  | القرار | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | |
|  |  | | |  |  | | | | |
| اسم المعدّ / التوقيع والتاريخ: | | | |  | **المراجع**/ التوقيع والتاريخ: | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |