|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم التقرير: | | | | | | | | التاريخ: | | |
| اسم المشروع: | | | | | | | | رقم المشروع: | | |
| رقم النظام: | | | رمز تعريف المعدة: | | | | | المنطقة: | | |
| رقم الوثيقة المرجعي | | النسخة رقم | الملاحظات | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | |
| البند | | | | | موافق | | التاريخ | | الملاحظات | |
| 1. بيانات اللوحة صحيحة | | | | |  | |  | |  | |
| 2. تنفيذ إجراءات التخزين والصيانة | | | | |  | |  | |  | |
| 3. فحوصات ما قبل التثبيت | | | | |  | |  | |  | |
| 1. أماكن تثبيت المسامير صحيحة ومثبتة بإسقاط وطول مناسبين وبحالة فعلية جيدة | | | | |  | |  | |  | |
| 1. الأساسات جاهزة ومطلية بالترويب (إذا كان ذلك ينطبق) | | | | |  | |  | |  | |
| 1. استوفى الأساس الخرساني الحد الأدنى من متطلبات الصلابة والمتانة الشاملة | | | | |  | |  | |  | |
| 1. صُممت الدعائم الفولاذية الإنشائية وفُحصت ووُثقت على النحو الملائم وطُليت وغلّفت | | | | |  | |  | |  | |
| 1. الحشوات ناعمة ومسطحة وخالي من الأوساخ أو المواد الغريبة | | | | |  | |  | |  | |
| 1. طُليت و/أو غُلفت اللوحات الحمراء (النهايات الثابتة والمنزلقة) | | | | |  | |  | |  | |
| 1. تشحيم اللوحات المنزلقة واكتمال مادة التفلون أو سطح مماثل | | | | |  | |  | |  | |
| 4. الصفيحة مُركبة في الوحدة والوحدة جاهزة | | | | |  | |  | |  | |
| 5. تم تركيب وتسوية الألواح الثابتة والمنزلقة | | | | |  | |  | |  | |
| 6. موقع خط المنتصف صحيح | | | | |  | |  | |  | |
| 7. الاتجاهات والارتفاعات صحيحة | | | | |  | |  | |  | |
| 8. الاستقامة الرأسية مقبولة | | | | |  | |  | |  | |
| 9. الانتهاء من سد الشقوق بالإسمنت أو الحشو | | | | |  | |  | |  | |
| 10. تم تشديد وربط مسامير التثبيت بإحكام | | | | |  | |  | |  | |
| 11. تماثل الأنابيب مقبول | | | | |  | |  | |  | |
| 12. التركيب الداخلي مكتمل | | | | |  | |  | |  | |
| 13. الاختبار الميداني مكتمل | | | | |  | |  | |  | |
| 14. التنظيف الميداني مكتمل | | | | |  | |  | |  | |
| 15. النظافة الداخلية مقبولة | | | | |  | |  | |  | |
| 16. السلالم والمنصات جاهزة | | | | |  | |  | |  | |
| 17. الحواجز والممرات جاهزة | | | | |  | |  | |  | |
| 18. التأريض مكتمل | | | | |  | |  | |  | |
| 19. الأدوات وأجهزة التحكم مكتملة | | | | |  | |  | |  | |
| 20. الانتهاء من الطلاء/ العوازل الخارجية | | | | |  | |  | |  | |
| 21. العزل مكتمل | | | | |  | |  | |  | |
| الملاحظات: | | | | | | | | | | |
| المهندس المسؤول: | | | | | |  | | | | |
|  | **(الاسم/ التوقيع)** | | |  | | **(التاريخ)** | | | |  |