|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| قائمة تدقيق لمعاينة الصيانة التنبؤية للمركبة | | |
| نوع المركبة:  رقم لوحة المركبة:  مشغل/قائد المركبة:  التاريخ: | | |
| البند | التحقق | الملاحظات |
| نقاط عامة | تحقق من أن العدادات ومصابيح التحذير تعمل جميعًا. المقعد مثبت. المرايا، والزجاج الأمامي، والمساحات، وغسيل الزجاج الأمامي، والبوق، والأبواب، والأقفال، والأدوات والرافعة |  |
| المكابح | تحقق من وظيفتها، ودواسة القدم، والمكابح اليدوية، وذراع المقود، وتعديلها، والتشغيل الصاخب |  |
| نظام التوجيه | تحقق من وظيفته، الحركة الحرة للعجل، التجول، السحب، وضع المقود، سائل نظام التوجيه الكهربي |  |
| المصابيح | تحقق من وظيفة المصابيح الأمامية (الخافت/الأساسي)، والخلفية، والمكابح، ولوحة الأرقام، والإشارات وحالة العواكس |  |
| المحرك | تحقق من مستويات الزيت/سائل المبرد/المكابح/القابض. مخزون غاسلة الزجاج. التسرّب أسفل المركبة. توصيلات البطارية. لون دخان العادم. ضوضاء غير معتادة |  |
| مرافق النقل | تحقق من وظيفة القابض وتغيير الترس. الضوضاء والتعشيق. ذراع المقود. تعديل السلسلة وتشحيمها |  |
| العجلات | تحقق من إحكام ربط جميع مسامير العجل/عدم وجود تلف. المحاور. تشحيم المحاور |  |
| الإطارات | تحقق من حالتها، مداس الإطار/تلفه/الإطار الاحتياطي |  |
| هيكل المركبة | تحقق من عدم وجود أي تلف مرئي، ومن إحكام ربط جميع المسامير والصواميل |  |
| الوقود | تحقق من مستوى الوقود، غطاء فتحة الخزان، وجود تلف، تسرّب |  |
| نظام التعليق | تحقق من حالة الزنبرك، سلوك المركبة، جهاز امتصاص الصدمات، التسرّب |  |
| البنود التشريعية | وثائق المركبة: السجلّ، واستمارة الصلاحية، وتفاصيل التأمين |  |
| السلامة | تحقق من حالة أحزمة الأمان/خوذة السلامة، ومعدات السلامة الأخرى |  |