| اسم المشروع: | | | رقم الرسم: | | | المراجعة: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | |
| **الرقم** | **عناصر الفحص** | | | **تم الفحص بشكل مقبول** | | | |
| **لا ينطبق** | **نعم** | | **لا** |
|  | **الاختبار الأولي** | | |  |  | |  |
| 1 | التحقق من تكرار تكوينات الخادم | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من عنوان بروتوكول الإنترنت في صفحة تكوين الخادم. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالخادم الرئيسي في صفحة تكوين الخادم. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من إضافة خادم التكرار إلى الخادم الرئيسي. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من حالة الخادم الرئيسي وخادم التكرار. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من تسجيل كافة البوابات الرئيسية في الخادم الرئيسي. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من تسجيل حالة موارد الوسائط في بروتوكول الإنترنت. | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| 2 | التحقق من تكرار النظام البديل لدعم الاتصال عن بعد | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من تهيئة عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بنظام دعم الاتصال عن بعد. | | |  |  | |  |
|  | * تحقق من معالج تكرار الاتصال. قم بإيقاف تشغيل كافة خدمات خادم مدير الاتصالات. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من معالج تكرار المكالمات للبوابات الصوتية الأخرى. قم بإغلاق كافة خوادم خدمة مدير الاتصالات الأخرى. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من التعيين التلقائي لنظام دعم الاتصال عن بعد. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من البوابات الصوتية الاحتياطية لمدير الاتصال. قم بتشغيل كافة خوادم خدمة مدير الاتصال الأخرى. | | |  |  | |  |
|  | * التحقق من البوابات الصوتية الاحتياطية الأخرى لمدير الاتصال. قم بتشغيل كافة خوادم خدمة مدير الاتصال. | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  | **الاختبار الوظيفي** | | |  |  | |  |
| 3 | إجراء اختبار فشل تشغيل الراك سيرفر، وذلك للتأكد من فعالية شبكة الراك سيرفر في حالة تعطل الجهاز الرئيسي.  يتم إجراء الاختبار للتأكد من فاعلية خدمة النسخ الاحتياطية في حالة حدوث فشل في الشبكة الرئيسية. | | |  |  | |  |
| 4 | قم بإجراء اختبار بروتكول بدء الجلسة لاختبار الاتصال من المحطة الداخلية إلى هاتف أرضي أو هاتف جوال. | | |  |  | |  |
| 5 | إجراء اختبار تحويل المكالمات عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف وزر تحويل الاتصال الهاتفي متبوعًا برقم محطة آخر لنقل المكالمة. | | |  |  | |  |
| 6 | إجراء اختبار تحويل المكالمة وذلك عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف وتأكيد تفعيل خاصية تحويل المكالمات استنادًا إلى القواعد الموضوعة. | | |  |  | |  |
| 7 | إجراء اختبار تسجيل المكالمات عن طريق إجراء مكالمة بين محطات الهاتف المجهزة بخاصية التسجيل التلقائي للمكالمات. تحقق من وجود المكالمات المسجلة من خلال صفحة الويب الخاصة بالتسجيل. | | |  |  | |  |
| 8 | قم بإجراء اختبار إعداد فواتير الاتصالات وذلك عن طريق إجراء مكالمة بين الخط المحلي والخارج. افتح سجل تفاصيل المكالمات وذلك للتحقق من مدة المكالمة. | | |  |  | |  |
| 9 | قم بإجراء اختبار لتأكيد التحميل التلقائي لملفات بروتوكول نقل الملفات الأولي من صفحة الويب الخاصة ببروتوكول نقل الملفات الاولي وذلك بمجرد توصيل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بالهاتف بمنفذ البيانات. | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| **الرقم** | **تعليقات المراجع** | **الحلول** | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ: | | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ: | | | | | |
|  | |  | | | | | |