|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شعار الجهة العامة  | اسم الجهة العامة: إدارة تنسيق المواقع والري | إجراءات إدارة الجهة العامة: **xxxxxx**  |
| **رقم العقد/ الإيجار:** | رقم تصريح العبور: |
|  | **xxxxxx** |
| فيما يلي الشروط الخاصة المطبقة بموجب تصريح العبور هذا. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية التأكيد على أنه يمتثل في جميع الأوقات لكافة الأحكام الخاصة بدليل إرشادات الجهة العامة والشروط الخاصة المذكورة أدناه.1. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية قبل بدء العمل التنسيق مع مقاول التشغيل والصيانة المسؤول عن تنسيق المواقع في الجهة العامة لتحدديد النباتات وأنظمة الري والكهرباء وبلاط الأرضيات المحتمل تضررها.
2. لا يسمح بالحفر الميكانيكي ولكن يمكن استخدام الأدوات اليدوية بالقرب من خطوط أنابيب الري.
3. يتحمل مقاول الأعمال الإنشائية المسؤولية عن أية إزالة أو نقل للنباتات أو مكونات أنظمة الري في المناطق المتضررة إلى منطقة خدمات تنسيق المواقع الخاصة بالجهة العامة. يجب أن تتم عملية الإزالة بناءُا على توجيهات مقاول التشغيل والصيانة المسؤول عن تنسيق المواقع في الجهة العامة وتحت إشرافه. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية إخطار مقاول التشغيل والصيانة المسؤول عن تنسيق المواقع في الجهة العامة خلال ثمانية وأربعون (48) ساعة قبل البدء في تنفيذ العمل.
4. يعد مقاول الأعمال الإنشائية مسؤولاً عن إعادة زراعة أية نباتات تالفة من نفس النوع. وبالمثل، يجب على مقاول الأعمال الإنشائية تحمل مسؤولية الإصلاح المناسب لأنابيب الري، وكابلات التحكم الخاصة بصمامات الملف اللولبي والمكونات الأخرى ذات الصلة بنظام الإضاءة التي تعرضت للضرر أثناء العمل.
5. يجب إصلاح أي ضرر يلحق بأنابيب أو ملحقات الري الأخرى التي قد تغير من مواعيد ري النباتات الموجودة في خلال 24 ساعة. يعد مقاول الأعمال الإنشائية مسؤولاً عن أي ضرر دائم يلحق بالنباتات نتيجة التأخير في عملية الإصلاح.
6. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية إصلاح الطرق، وأعمدة الإضاءة بطول 3 أمتار، وأعمدة الإضاءة بطول 5 أمتار، وأعمدة الإشارات الضوئية بطول 1 متر، والكابلات الكهربائية والمرافق الأخرى الخاصة بتنسيق المواقع المتضررة نتيجة لأعمال الحفر أو أية أنشطة أخرى وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
7. رقم تصريح استئناف العمل المرفق --------، يجب أن يتم فحصه/ الاطلاع عليه بواسطة المهندس الميداني في الجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة ليتم توقيعه.
8. ستخضع منطقة الموقع إلى معاينة المهندس الميداني في الجهة العامة/ ممثل مقاول التشغيل والصيانة الخاص بتنسيق المواقع قبل إصلاح الموقع وقبل القبول وتوقيع تصريح العبور.
9. يجب على مقاول الأعمال الإنشائية الالتزام بكافة الشروط والبنود المذكورة أعلاه. أي خرق لهذه الشروط يلزم مقاول التشغيل والصيانة الخاص بتنسيق المواقع في الجهة العامة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية ضد مقاول الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى تحميله التكاليف المادية.
 |
| أتفق عليه بواسطة:  | أصدر لصالح: قسم تنسيق المواقع |
| التوقيع والختم:  | التوقيع: |
| الاسم: | الاسم: |
| التاريخ: | التاريخ: |
| المقاول: | مكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة: |
| رقم العقد:  | رقم الهاتف:  |
| رقم الهاتف:  | }رقم هاتف الخط الساخن الخاص بمكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة{ |