|  |  |
| --- | --- |
| **المشروع:** | **موقع لوحة التحكم:** |
| **رقم الحزمة:** | **كود الأصل:** | **رقم النموذج:** |
| **المبنى:** | **مرجع المحطة:** | **المراجعة:** |
| **الرقم** | **وصف وظائف النظام** | **اجتاز** | **لم يجتاز** | **التعليقات** |
|  | 1. اضغط على زر التشغيل في لوحة مكبر الصوت الخارجي وتحقق من ضبط نغمة الرنين في وحدة الهاتف الداخلية.
 |  |  |  |
|  | 1. افصل سماعة الهاتف وتحدث إلى الشخص عند المدخل وتأكد من أن الكلام مسموع بوضوح.
 |  |  |  |
|  | 1. اضغط على زر "ممنوع الإزعاج" في الهاتف الداخلي وتحقق من ضبط "مؤشر الضوء" على الهاتف.
 |  |  |  |
|  | 1. تحقق من أن إشارة "ممنوع الإزعاج" الموجودة على لوحة باب المدخل مضيئة وواضحة.
 |  |  |  |
|  | 1. عند إضاءة إشارة "ممنوع الإزعاج"، اضغط على زر التشغيل وتحقق من أن الهاتف الداخلي لا يرن.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **مسئول الاختبار:** | **المُراقب:** | **مسئول الاعتماد:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| التاريخ |  |  | التاريخ: |  |  | التاريخ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **أداة (أدوات) الاختبار:** |