|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المشروع:** | | | | | | | | | **موقع لوحة التحكم:** | | | | | | | |
| **رقم الحزمة:** | | | | | | | | | **كود الأصل:** | | | | | **رقم النموذج:** | | |
| **المبنى:** | | | | | | | | | **مرجع المحطة:** | | | | | **المراجعة:** | | |
| **الرقم** | | **وصف وظائف النظام** | | | | | | **اجتاز** | **لم يجتاز** | | **التعليقات** | | | | | |
|  | | 1. اضغط على زر التشغيل في لوحة مكبر الصوت الخارجي وتحقق من ضبط نغمة الرنين في وحدة الهاتف الداخلية. | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | | 1. افصل سماعة الهاتف وتحدث إلى الشخص عند المدخل وتأكد من أن الكلام مسموع بوضوح. | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | | 1. اضغط على زر "ممنوع الإزعاج" في الهاتف الداخلي وتحقق من ضبط "مؤشر الضوء" على الهاتف. | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | | 1. تحقق من أن إشارة "ممنوع الإزعاج" الموجودة على لوحة باب المدخل مضيئة وواضحة. | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | | 1. عند إضاءة إشارة "ممنوع الإزعاج"، اضغط على زر التشغيل وتحقق من أن الهاتف الداخلي لا يرن. | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | |  | | | | | |
| **مسئول الاختبار:** | | | | | **المُراقب:** | | | | | | **مسئول الاعتماد:** | | | | | |
|  |  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | | |  | |
| التاريخ | | |  |  | التاريخ: | |  | | |  | التاريخ: | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |
| **أداة (أدوات) الاختبار:** | | | | | | | | | | | | | | | | |