| رقم النشاط | وصف النشاط | متطلبات المعاينة/ الاختبار | الوثائق المرجعية | طرق التحقق (انظر الدليل) | الأدلة المقدمة الرقم المرجعي للتقرير/ قائمة التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبار أو المعاينة التي أجريت | المرحلة/ التكرار | الكود/ المواصفات/ وما إلى ذلك | معايير القبول | مقاول أعمال التشييد | إدارة أعمال التشييد بالموقع | المشروع |
| **1.0** | مراجعة الوثائق  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | اعتماد الوثائق: 1. رسومات التصميم
2. بيان أسلوب العمل
3. مخططات تسلسل تسليم مواد التصنيع / التجميع
 | قبل البدء  | خاص بالمشروع | الوثائق متاحة وأيضًا النسخة النهائية للمراجعة من نظام إدارة الوثائق |  |  |  |  |
| **2.0** | استلام المواد  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | المعاينة البصرية بحثا عن الأضرار والعيوب والتحقق من ملصقات التصنيف الصحيحة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | استلام المواد  |
| **3.0** | التخزين |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | التخزين وبيان أسلوب العمل وتوصيات الشركة المصنعة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **4.0** | نموذج مطابق للحجم الطبيعي  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | نموذج مطابق للأصل للزوايا النموذجية/ ألواح جدران الواجهة للتحقق من التفاصيل الجمالية. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **5.0** | دعم عمليات التثبيت والتركيب |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | الطبقة التحتية نظيفة وليس لها حواف حادة أو مواد يمكنها التسبب في إتلاف السطح/ العزل النهائي. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.2 |  | التحقق من الأبعاد والمعاينة البصرية لهيكل الدعم الثانوي للتأكد من المستوى وتوافق الفتحات وقدرة التحمل والوصلات. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.3 |  | جميع المثبتات في مكانها الصحيح ومحكمة |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.0** | تركيب العزل الحراري  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | شبكة العزل الصوتي مثبتة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.2 |  | المادة العازلة مثبتة بالسمك المطلوب | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.3 |  | تثبيت مانع الضباب على الجانب الدافئ من الجدار | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.4 |  | التحقق من أن حشوات الوصلات والأشرطة والسدادات مركبة وفقًا للمواصفات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **7.0** | الملحقات والديكورات |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | الحشوات والسدادات خالية من الخدوش والإلتواءات وعيوب الصناعة وتتطابق مع الخطوط والمستويات المطلوبة والحواف المكشوفة والمطوية. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **8.0** | فحص الجدران/ ألواح العزل  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | التحقق من الأبعاد والمعاينة البصرية لهيكل الدعم الثانوي للتأكد من المستوى وتوافق الفتحات وقدرة التحمل والوصلات. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 8.2 |  | جميع المثبتات في مكانها الصحيح ومحكمة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 8.3 |  | اختبار اختراق المياه/ رش المياه | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 8.4 |  | إجراء المسح الفعلي اللازم | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **9.0** | القبول النهائي  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | اعتماد كافة السجلات وإغلاقها | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |