| رقم النشاط | وصف النشاط | متطلبات المعاينة/ الاختبار | الوثائق المرجعية | طريقة التحقق (الدليل) | الأدلة المقدمةالرقم المرجعي للتقرير / قائمة التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبار أو المعاينة التي أجريت | المرحلة/ التكرار | الرمز/ المواصفات وما إلى ذلك | معيار القبول | مقاول التشييد | إدارة اعمال التشييد بالموقع | الجهة (**الإدارة العامة للمشاريع بالجهة العامة)** |
| **1** | مراجعة الوثائق |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | التحقق من الوثائق:1. رسومات التصميم
2. بيان أسلوب العمل
3. تقديم المواد
4. رسومات الورشة
 | قبل البدء | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **2** | معاينة وفحص استلام المواد |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | المعاينة البصرية بحثا عن أي أضرار وعيوب والتحقق من ملصقات التصنيف الصحيح | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **3.0** | التخزين |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | راجع بيان أسلوب العمل وتوصية الشركة المصنعة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **4** | كشف الفحص والمعاينة ما قبل التركيب |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | التحقق من الحالة الفعلية للمواد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 2.4 |  | التحقق من حجم ونوع المواد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 3.4 |  | فرز المواد المختلفة عند الضرورة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **5** | الإنشاءات- الدعائم |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | التحقق من مواد البناء للتأكد من الدعامات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 2.5 |  | تحقق من حجم الدعامة مقارنة بالرسومات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 3.5 |  | تحقق من الموقع الدقيق للدعامة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **6.0** | التجهيزات- - حوامل الكابلات وحامل السلم و قنوات الأسلاك الكهربائية الأخرى |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | تحقق من مسار القناة (أنصاف قطر الانحناء، والوصلات، والفواصل) | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 2.6 |  | إجراء تحقق منتظم للأبعاد والارتفاعات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 3.6 |  | التحقق من المواد الصحيحة للبناء لكافة المواد | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 4.6 |  | التحقق من كافة المستلزمات الصحيحة المستخدمة في التركيب | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.6 |  | التحقق من شد كافة التوصيلات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.6 |  | إزالة النتوءات والحواف الحادة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 7.6  |  | تثبيت كافة الملصقات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 8.6 |  | التحقق من نظام التأريض واستمراريته | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **7** | القبول النهائي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | اعتماد كافة السجلات وإغلاقها | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |