|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| شعار الجهة العامة | اسم الجهة العامة: | إجراءات إدارة الجهة العامة:**xxxxxx**  |
| رقم العقد/ الإيجار: | رقم تصريح العبور: |
|  | **xxxxxx** |
| 1. يجب استخدام الأدوات اليدوية فقط للحفر بالقرب من خطوط المياه وملحقاتها.
2. لا يجب وضع المواد ذات الحمولة الزائدة على خطوط المياه الموجودة وملحقاتها. يجب نقل نواتج الحفر الزائدة باستخدام الشاحنات بعيدًا.
3. لا يجب تشغيل المعدات الثقيلة فوق أو بالقرب من خطوط المياه وملحقاتها. تشمل الملحقات صنابير إطفاء الحرائق، وصمامات التصريف وحجرة الصمامات، وصمامات الهواء. وما إلى ذلك.
4. إذا كان من المحتمل تعرض أيًا من خطوط المياه للخطر، يجب على مقدم الطلب إيقاف العمل وإبلاغ المهندس الميداني في الجهة العامة/ مقاول الشتغيل والصيانة.
5. قبل البدء في أعمال الحفر التي قد تتسبب في تفجير خطوط المياه أو تعرضها للخطر، يجب على مقدم الطلب تقديم خطة وإجراءات مفصلة لدعم خطوط المياه حتى يتم مراجعتها واعتمادها من الجهة العامة.
6. يجب أن يتم فحص كافة خطوط المياه الموجودة وملحقاتها التي تم كشفها أثناء العمل الحالي بواسطة المهندس الميداني في الجهة العامة قبل الردم. بعد الانتهاء من العمل، يجب ردم المنطقة وإعادتها إلى حالتها الأصلية. الرجوع إلى القسم 7.0 "معايير الإصلاح" الخاصة بإجراءات تصريح العبور.
7. إذا كان هناك حاجة إلى انقطاع خدمة المياه، يجب تقديم "طلب انقطاع خدمة مجدول" قبل قطع الخدمة بمدة لا تقل عن 48 ساعة إلى المهندس الميداني في الجهة العامة/ مقاول التشغيل والصيانة للمراجعة والاعتماد. النماذج متوفرة لدي مقاول تشغيل وصيانة خدمات المياه.
8. غير مسموح باستخراج أية مياه جوفية أو مياه ملوثة بالقرب من خطوط أنابيب مياه الشرب الموجودة.
9. إذا كان هناك أي إشارة إلى احتمالية تعرض خطوط أنابيب المياه أو ملحقاتها للضرر بأي شكل من الأشكال، اتصل بمكتب الخدمة الذي يعمل على مدار 24 ساعة على الهاتف # [رقم ھﺎﺗف مؤسسة اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻟﺷرب].
10. في حالة حدوث أي ضرر استتباعي لنظام المياه الصالحة للشرب/ المياه غير المعالجة، يجب أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً عن إصلاحه أو استبداله على نفقته الخاصة بما يحقق الرضا للجهة العامة.
 |
| أتفق عليه بواسطة: | أصدر لصالح:مجموعة المياه الصالحة للشرب والمياه غير المعالجة |
| التوقيع والختم: | التوقيع: |
| الاسم: | الاسم: |
| التاريخ: | التاريخ: |
| المقاول: | مكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة: |
| رقم المقاول: | رقم الهاتف:  |
| رقم الهاتف: | }رقم هاتف الخط الساخن الخاص بمكتب خدمة مقاول التشغيل والصيانة الذي يعمل على مدار 24 ساعة{ |