|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المشروع: | رقم الرسم  | المراجعة |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | عنصر الفحص | تم الفحص بشكل مقبول |
| لا يوجد | نعم | لا |
|  | **التركيب العام** |  |  |  |
| 1 | المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | يتطابق الملصق الموضوع على المعدات مع وضع العلامات الواردة في الرسوم التنفيذية. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | تتطابق سعة القاطع الموضحة (الجهد، الأمبير) والنوع (غاز أو خواء) في اللوحة مع السعة والتصنيفات الواردة في التصميم والمستندات المعتمدة مع مراعاة عوامل التخفيض. ويجب أيضاً توضيح تاريخ التصنيع. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | الموقع نظيف ومنظم. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | مكان الوحدة والاتجاه صحيح وفقاً للرسومات. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | أفحص اللوحة الخرسانية، وربط الوحدة إلى اللوحة بشكل مناسب. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | تم تقديم كافة إشارات التحذير الكهربائية والسلامة وتم وضعها في المكان المناسب. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | شبكات تهوية الوحدة خالية من أي عرقلة. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | تم تركيب وتشغيل الأقفال والأبواب/ الأغطية وهي في حالة تشغيل وتتأرجح بحرية.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | دعامات الغاز بحالة جيدة (معمول بها لسادس فلوريد الكبريت المعزول). | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | تم تأريض الأبواب والإطارات بشكل صحيح. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | توصيل الأسلاك الحيادية/ الأرضية وفقاً للمعايير.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | تم تغطية القنوات الشاغرة. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | تم توفير مكافحة القوارض (القنوات المملوءة بالفوم و/ أو لوائح الحشو المركبة) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | تم تدعيم الكابلات بشكل صحيح. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | تم وضع علامات وتحديد نهاية الكابلات بشكل صحيح بما في ذلك طور الضبط وعلامات الجهة. من المقرر وضع الانكماش الحرار لمنظم الطور أسفل النهاية. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | لا يوجد تلف واضح في الجلبة عالية / منخفضة الجهد.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | تم ربط كافة الوصلات بإحكام وفاً لمتطلبات العزم ذات الصلة. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | تحقق من أن مستوى الغاز مناسب.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | تحقق من صحة ترقيم/ علامة المفاتيح ومن تركيبها بالشكل المناسب. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | مؤشر الحالة الموضح بالمفتاح يُعد صحيحاً. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |
| الرقم | تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي) | القرار |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ |