|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **التوجيهات :ضع علامة على «نعم» أو «لا» أو «لا ينطبق». إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تصحيحي، فيُرجى الإجابة بـ«لا». ولكل إجابة بـ«لا»، قدم وصفًا موجزًا للمشكلة في عمود «ملاحظات». وأضف النتيجة أو المشكلة** إلى سجل تتبع متطلبات الصحة والسلامة والبيئة. | | | | |
| **الرقم** | **السقّالات** | **الإجابة** | | | **ملاحظات** |
| **نعم** | **لا** | **لا ينطبق** |
|  | **هل يسند مدير الموقع المساءلة المباشرة عن السقّالات وإدارة الوصول إلى مسؤول في الموقع (يُفضل أن يكون المراقب الميداني)؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يضمن مسؤول الموقع / المراقب الميداني توفير الوصول الآمن للعاملين؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يؤكد مسؤول الموقع / المراقب الميداني أن مستخدمي السقّالات مدرّبون للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالعمل على السقّالات؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يؤكد المسؤول الميداني أنه قد تم تعيين شخص مؤهّل ومختص وإتاحته للإشراف على أنظمة السقّالات تحت نطاق ملاحظته؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يحدد المراقب المسؤول السقّالات التي تحتاج إلى تصميم خاص أو أساليب خاصة في التركيب؟** |  |  |  |  |
| 6. | **هل يحتفظ المراقب المسؤول بقاعدة بيانات أو بنظام لتتبع السقّالات المطلوبة؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يشرف المراقب المسؤول على طلب مواد السقّالات ومناولتها وتخزينها والتخلص منها وإدارتها بشكل عام؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يضمن المشرف المسؤول تشييد السقّالات بشكل كامل وآمن، بما في ذلك تمرير المواد، واستخدام سلّات المواد، والمتاريس، ومناطق الاستثناء (بنسبة 2 إلى 1)، والمعاينة المناسبة عند الاكتمال، والمعاينة الدورية حتى فك السقّالات؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يحرص المشرف المسؤول على وضع الملصقات المناسبة على كل سقّالة والموافقة عليها؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يضمن المشرف المسؤول أن كافة عاملي تشييد السقّالات مدرّبون بالشكل الكافي لتنفيذ بالمهام المسندة إليهم؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يحرص الشخص المختص بالسقّالات على تشييد السقّالات وفقًا للمتطلبات، ووضع الملصقات المناسبة عليها، ومعاينة جميع السقّالات القائمة في بداية كل وردية عمل؟** |  |  |  |  |
|  | **هل يحرص المراقبون / المشرفون على فهم كافة الموظفين للمتطلبات المتعلقة بالاستخدام الآمن للسقّالات وامتثالهم لها، بما في ذلك وضع الملصقات على السقّالات ومعاينتها والحماية من السقوط؟** |  |  |  |  |
|  | **هل مستخدمو السقّالات مدرّبون على التعامل مع الأخطار المرتبطة بمختلف أنواع السقّالات؟ ويستوعبون الإجراءات المتبعة في السيطرة على تلك الأخطار أو تقليل أثرها؟** |  |  |  |  |
| 14 | **هل يتضمن التدريب على أعمال السقّالة الأخطار الكهربائية ومخاطر سقوط الأشخاص أو الأجسام في منطقة العمل وكيفية التعامل معها؟** |  |  |  |  |
| 15 | **هل يتضمن التدريب على أعمال السقّالات معلومات حول أنظمة الحماية من سقوط الأشخاص والأجسام؟** |  |  |  |  |
| 16 | **هل يتضمن التدريب على أعمال السقّالات معلومات حول الاستخدام المناسب ومراعاة الحمل الأقصى للسقّالة؟** |  |  |  |  |
| 17 | **هل تم تطبيق نظام لتوثيق عمليات معاينة السقّالات (سجل للتوثيق)؟** |  |  |  |  |
| 18 | **هل يتم التخلص فورًا من أي مكوّنات معيبة تُكتشف خلال المعاينات؟** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **التوجيهات**: ضع علامة على «نعم» أو «لا» أو «لا ينطبق». إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تصحيحي، فيُرجى الإجابة بـ«لا». ولكل إجابة بـ«لا»، قدم وصفًا موجزًا للمشكلة في عمود «ملاحظات». وأضف النتيجة أو المشكلة إلى سجل تتبع متطلبات الصحة والسلامة والبيئة. | | | | |
| **الرقم** | **السقّالات** | **الإجابة** | | | **ملاحظات** |
| **نعم** | **لا** | **لا ينطبق** |
| 19 | هل تتوافق جميع السقّالات مع متطلبات الموقع وأي متطلبات اتحادية أو محلية (أو كلاهما) معمول بها؟ |  |  |  |  |
| 20 | هل صُممت السقّالات بمعرفة شخص مؤهّل وتم تركيبها أو تحميلها وفقًا للمعايير والمتطلبات التنظيمية السارية؟ |  |  |  |  |
| 21 | في الحالات المفروضة بموجب الإرشادات التوجيهية التنظيمية، على سبيل المثال، هل صُممت السقّالات التي تحتوي على الأنابيب والمرابط والإطارات المشغولة بارتفاع يفوق 38 مترًا بمعرفة مهندس مختص ومعتمد؟ |  |  |  |  |
| 22 | في الحالات المفروضة بموجب الإرشادات التوجيهية التنظيمية، على سبيل المثال، هل تم تصميم سقّالات الأعمدة بمعرفة مهندس مختص ومعتمد؟ |  |  |  |  |
| 23 | هل يتم تركيب السقّالات أو تحريكها أو فكّها أو تعديلها تحت إشراف وتوجيه شخص مختص ومؤهّل في مجال تركيب السقّالات وتحريكها وفكّها وتعديلها؟ |  |  |  |  |
| 24 | هل يتم تركيب السقّالات أو تحريكها أو فكّها أو تعديلها بمعرفة موظفين مدرّبين ومتمرسين يختارهم الشخص المختص لهذا العمل؟ |  |  |  |  |
| 25  26 | عند استخدام السقّالات المعلّقة، هل تخضع لمتطلبات وضع الملصقات وإجراء المعاينات نفسها التي تخضع لها السقّالات المدعومة؟ |  |  |  |  |
| هل يتم توزيع المواد بشكل متساوٍ على المنصات دون تركيزها في منطقة واحدة؟ |  |  |  |  |
| 27 | هل يحرص المرفق على عدم استخدام منصات الدخول لتخزين المواد الثقيلة كالكوابل والصمامات والحواف وغيرها؟ |  |  |  |  |
| 28 | هل يستخدم المرفق نظامًا إلزاميًا لوضع الملصقات على السقّالات؟ |  |  |  |  |
| 29 | هل يضع الشخص المختص الملصقات على جميع السقّالات؟ |  |  |  |  |
| 30 | هل يحرص المرفق على حظر عمل الموظفين على أي سقّالة لا تحمل الملصقات اللازمة؟ |  |  |  |  |
| 31 | هل تعتبر السقّالات التي لا تحمل ملصقات «مناطق محظورة» على الموظفين (باستثناء أولئك المصرح لهم بتركيب السقّالات أو فكّها أو تصليحها)؟ |  |  |  |  |
| 32 | هل يحرص المرفق على حظر استخدام إجراءات وضع الملصقات على السقّالات كبديل لتشييد سقّالة كاملة (أي أنه يجب تشييد السقّالة بالكامل قدر الإمكان)؟ |  |  |  |  |
| 33 | خلال عملية فك السقّالات، هل يتم فك جميع مكوّنات السقّالة داخل هيكلها (أي أنه لا يجري تمرير المكوّنات إلى خارج هيكل السقّالة)؟ هل يستخدم طاقم السقّالة سلّة مواد أو رفوفًا جزئية معتمدة لإنزال المعدات إلى المستوى الأرضي؟ |  |  |  |  |
| 34 | خلال تشييد السقّالة أو تعديلها أو فكها، هل يتم تطبيق إجراءات المتاريس أو مناطق الاستثناء المطلوبة بنسبة 2 إلى 1 المنشودة؟ أم هل تم إعداد تقييم للمخاطر؟ |  |  |  |  |